| **设备名称** | **型号及规格** | **供货商** | **数量** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB服务器、数据库服务器、数据接口服务器 | DELL R720服务器  具体配置：英特尔® 至强® 处理器 E5-2609 (2.40GHz, 10M 缓存, 6.4GT/s QPI, 无Turbo, 4C, 80W)/8GB RDIMM, 1333 MHz/ 500GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*2/PERC H310 集成 RAID 控制器/DVD/2个,热插拔、冗余电源(1+1), 750瓦/Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡/RAID 1/2.5" 机箱 | 美国DELL | 3台 | 当用户访问量较大时，可增加相应的服务器数量进行容灾 |
| 管理后台服务器、统一日志平台、监控服务  【第三方硬件】 | DELL R720服务器  具体配置：英特尔® 至强® 处理器 E5-2609 (2.40GHz, 10M 缓存, 6.4GT/s QPI, 无Turbo, 4C, 80W)/8GB RDIMM, 1333 MHz/ 500GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*2/PERC H310 集成 RAID 控制器/DVD/2个,热插拔、冗余电源(1+1), 750瓦/Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡/RAID 1/2.5" 机箱 | 美国DELL | 1台 | 无 |